**Важно!!! Прочтите перед обновлением Пирит 2Ф на версию 565.1.38 и выше**

1. **Если вы используете 16 дизайн:**
   1. В связи с заменой шрифта в соответствии с новыми требованиями ФФД к бумажному чеку, мы рекомендуем **сперва точечно обновить ваши кассы и** **проверить пользовательские шаблоны чеков (16 дизайн) на корректность отображения данных.**
   2. Если при печати наблюдаются смещения, обрезанные строки или пропущенные реквизиты, необходимо внести правки в пользовательский шаблон и актуализировать альбом чековых форм.
   3. Затем уже провести **тираж** прошивки попутно загружая в ККТ **обновленный 16 дизайн**
2. Если в качестве инструмента обновления прошивок вы используете утилиту Fito, **обязательно обновите Fito до версии 2.5.10**

Ссылка на скачивание Fito 2.5.10: <https://crystals.ru/service/downloads/fiskalnyy-registrator-i-printer-chekov/kkt-pirit-2f/>

Если вы нарушили рекомендацию и обновили Пирит 2Ф на версию 565.1.38 при помощи FTTO версии ниже 2.5.10, то в ряде случаев возможно проявление ошибки прошивки Пирит: Пирит быстро моргает красным светодиодом.

**Что в этом случае нужно сделать:**

1. Остановить вручную службу comproxy

2. Скачать и установить новый FITO 2.5.10

3. Проверить на каком физическом порте находится Пирит 2Ф

4. Подключится через FITO 2.5.10 на физический порт, на котором Пирит 2Ф. FITO 2.5.10 будет выводить сообщение, о том, что связь не установлена нет ответа и ТД. Игнорировать эти сообщения.

5. Далее снова зайти в меню обновления в FITO 2.5.10 и обновится снова на версию прошивки 565.1.38 или выше