2.5.0:

1. Добавлена поддержка принтера Пирит и принтера GP-U80300 (предварительная)

2. Удалена поддержка табло покупателя

3. В IP-адрес в форме установки связи можно передавать localhost

2.5.1:

1. В форму ручной команды для принтеров добавлен ответ

2. Расширена форма статуса для принтеров, уменьшено время отрисовки формы

3. Добавлена поддержка статистики для принтеров GP

4. Актуализирована детализация ответов на команды

5. В опциях командной строки имена файлов можно передавать как -optfile, так и -opt=file (например -vpfirmware.bin или -vp=firmware.bin)

2.5.2:

1. При установке связи по USB делается попытка перенумеровать устройство на шине USB под Windows

2. Снято ограничение 500000 байт размера файла прошивки (при перепрошивке принтера)

2.5.3:

1. Добавлен пункт 'Выгрузка печати последнего документа' в закладку сервис

2. В linux-версиях исправлена работа по tcp/ip

2.5.4:

1. Формы адаптированы к увеличенным шрифтам windows (125%, 150%)

2. Поддержан Viki Print 57+ версии 003

3. Опция -f дополнительно возвращает номер последнего ФД

4. В форме коррекции NVR доступны значения > 4000000000

2.5.5:

1. Поправлена форма детализации

2. Авторизация через USB не требует переподключения

3. Доработки по изменениям ФФД 2025

4. Добавлен ККТ Аврора Ф

5. Добавлена возможность загрузки прошивки Viki Print 57+

6. Перенумерованы налоги

2.5.6:

1. Добавлена работа с яркостью Viki Print 80+ через FM16 и напрямую

2. Добавлена форма с настройками DIP и скоростью печати Viki Print 80+ через FM16 и напрямую

3. Доработана регистрация по предложениям КСИ

4. Доработаны закрытие архива и снятие с регистрации по предложениям КСИ (при работе с тестовыми серверами их нужно заранее задать в сетевых настройках)

5. Убраны пункты меню "Снятие с регистрации","Замена ЭКЛЗ" и "Проверка исправности" для ККТ с ЭКЛЗ.

2.5.7:

1. Добавлена выгрузка пользовательских шаблонов из ККТ

2.5.8:

1. В форму авторизации добавлена Viki Smart

2. Поправлена форма детализации

3. Убрана форма запроса статуса ККТ из закладки сервис

4. Поддержан принтер Вики Куб (с FM16 и без) по RS-232, USB, Ethernet и WiFi

5. Добавлена 3 строка адреса в форме регистрации

6. Допускаются маленькие файлы (> 1кБ) для загрузки прошивки/шрифта в Viki Print

7. Улучшена работа по IP

8. Таймер С не может быть меньше 12

2.5.9:

1. Поправлена проверка ввода формы сервисной информации

2. В форме сервисной информации установить китайский шрифт и 42 символа в строке возможно только с изменением fito.ini

3. Дополнена детализация команд

4. Улучшен запрос статуса принтера

5. Сделан ввод временной зоны из списка зон

6. Добавлена опция "Печатать загруженное изображение перед отрезом" для пирита в форму загрузки картинки

7. Добавлена опция "Смарт ретракт (автоотмотка) при печати чека" для пирита в форму "Установка параметров кассы, часть 3"