**Важно!!! Прочтите перед обновлением Пирит 2Ф на версию 565.1.38**

1. **Если вы используете 16 дизайн:**
   1. В связи с заменой шрифта в соответствии с новыми требованиями ФФД к бумажному чеку, мы рекомендуем **сперва точечно обновить ваши кассы и** **проверить пользовательские шаблоны чеков (16 дизайн) на корректность отображения данных.**
   2. Если при печати наблюдаются смещения, обрезанные строки или пропущенные реквизиты, необходимо внести правки в пользовательский шаблон и актуализировать альбом чековых форм.
   3. Затем уже провести **тираж** прошивки 565.1.38 попутно загружая в ККТ **обновленный 16 дизайн**
2. Если в качестве инструмента обновления прошивок вы используете утилиту Fito, **обязательно обновите Fito до версии 2.5.10**

Ссылка на скачивание Fito 2.5.10: <https://crystals.ru/service/downloads/fiskalnyy-registrator-i-printer-chekov/kkt-pirit-2f/>

Если вы нарушили рекомендацию и обновили Пирит 2Ф на версию 565.1.38 при помощи FTTO версии ниже 2.5.10, то в ряде случаев возможно проявление ошибки прошивки Пирит: Пирит быстро моргает красным светодиодом.

**Что в этом случае нужно сделать:**

1. Остановить вручную службу comproxy

2. Скачать и установить новый FITO 2.5.10

3. Проверить на каком физическом порте сидит Пирит 2Ф

4. Подключится через FITO 2.5.10 на физический порт, на котором сидит Пирит 2Ф. FITO 2.5.10 будет выводить сообщение, о том, что связь не установлена нет ответа и ТД. Игнорировать эти сообщения.

5. Далее снова зайти в меню обновления в FITO 2.5.10 и обновится снова на версию прошивки 565.1.38